BUILD 123 – BARRA SUPERIOR CON COLOR 100% UNIFORME

Base:
- BUILD 122.

Diagnóstico realizado sobre la captura:
- Fondo del contenedor del logo: RGB(3,30,60) = #031E3C.
- Fondo que tenía la barra superior: RGB(3,37,76) = #03254C.
- Esa diferencia era la separación visible.

Corrección:
- main-header: #031E3C.
- logo: #031E3C.
- navbar: #031E3C.
- barra móvil: #031E3C.
- Se eliminan gradientes/imágenes de fondo que pudieran alterar el tono.
- Se eliminan sombras del encabezado que pudieran producir una falsa separación.
- Se refuerza el color blanco del título superior y sus elementos internos.

Cache:
- header.php y admin/header.php cargan:
  serintsa-premium.css?v=20260815-123

No modificado:
- Menú lateral.
- Mesa de Ayuda.
- Avatar.
- Permisos.
- Firebase / FCM / Web Push.
- Base de datos.
- APK.

Validación:
- Archivos PHP revisados: 634.
- Errores de sintaxis PHP: 0.
