VALIDACION TECNICA - SERINTSA BUILD 20260813-88
================================================

CAMBIO SOLICITADO
-----------------
Dejar el fondo del contenedor del logo superior del mismo color azul que el fondo de la imagen SERINTSA cargada por el usuario.

IMPLEMENTACION
--------------
- Base utilizada: BUILD 20260813-87.
- Color predominante muestreado en las esquinas/fondo de la imagen: #031E3C (RGB 3,30,60).
- Se fuerza ese color en el contenedor .main-header .logo.
- El mismo fondo se conserva en estados normal, hover, focus y active.
- Se elimina cualquier sombra del contenedor para evitar diferencias visuales alrededor de la imagen.
- Cache-busting de serintsa-premium.css actualizado a v=20260813-88 en header.php y admin/header.php.

ARCHIVOS MODIFICADOS
--------------------
- assets/css/serintsa-premium.css
- header.php
- admin/header.php

NO MODIFICADO
-------------
- Logo assets/img/seri_sidebar.png (se conserva exactamente el de BUILD 87).
- Mesa de Ayuda / Dashboard / Informes / permisos.
- Firebase / FCM / Web Push / Cron.
- Base de datos.
- APK Android.

VALIDACIONES
------------
- Archivos PHP revisados: 634
- Errores de sintaxis PHP: 0
- Balance de llaves CSS: verificado.
- Proyecto completo generado a partir de BUILD 87 con el cambio incorporado.

INSTALACION DEL PARCHE
----------------------
1. Subir el ZIP del parche a la raiz de mesa.ipsserintsa.com.co.
2. Extraer y permitir sobrescribir archivos existentes.
3. Recargar con Ctrl+F5 o cerrar sesion y volver a entrar.
